Naloga

Za odstranjevanje bakrovih ionov iz odpadnih vod boste preverjali učinkovitost dveh postopkov: (1) obarjanja in (2) redukcije.Pri obeh postopkih nastanejo trdni produkti, ki jih lahko shranimo na posebej pripravljenih odlagališčih industrijskih odpadkov ali pa jih recikliramo, preostanek po filftraciji pa lahko, v kolikor ima ustrezne pH in ne vsebuje okoljo škodljivih onesnaževal, zavržemo. Preverite učinkovitost predlaganih metod.

Shema 1: Reagenti, ki jih bsote uporabljali za odstranjevanje bakrovih ionov iz odpadnih vod.

« Predhodni | Naprej »